

**Kabelaufroller 0.06.05**

Automatischer 230 V~ Kabelaufroller mit 5+1 m Kabel, zur Wand- oder Deckenmontage.



* Automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff
* Schutzart der Kabeltrommel **IP 24**
* Vollisoliert, **Überhitzungsschutz**
* Mit Federautomatik und Schleifring
* Arretierung abschaltbar
* **Inkl. 5+1 m Kabel** Typ H05VV-F3G 1,5 für 230 V~ mit **Schuko-Stecker** und **Schuko-Kupplung**
* Inkl. schwenkbarem Montagebügel
* Maße ca. 230 x 180 x 130 mm (L x B x H)
* Gewicht ca. 2,0 kg

**Preis: 119,-**